IFC building model
Schema: "IFC4"
Description: "no view"
File name: "Mutserzeichnung_GMK-System_230915.ifc"
Time stamp: "2023-09-25T13:45:41"
Author: "Melanie Hanselmann"
Organization: "No Organization"
Preprocessor: "ODA SDAI 23.9"
Authorization: "Hanselmann"
Application: "Allplan" version "2023.1" identifier "Allplan" by Organization "No Organization"

People and organizations
  Person "Melanie" "Hanselmann" of Organization "No Organization"
  Owner history of Person "Melanie" "Hanselmann" of Organization "No Organization" | application "Allplan" version "2023.1" identifier "Allplan" by Organization "No Organization" | change NOTDEFINED | created 1695642341 (2023-09-25T11:45:41Z)

Units
  LENGTHUNIT: METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  MASSUNIT: KILO GRAM
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  THERMALTRANSMITTANCEUNIT: derived
  VOLUMETRICFLOWRATEUNIT: derived

Spatial structure
IFCPROJECT "GMK-System, G.+ M. Korrodi AG - ING"
  IFCSITE "Liegenschaft" | latitude 48° 8′ 10.32″ | longitude 11° 41′ 19.32″ | elevation above sea level 0.
    IFCBUILDING "Gebäude"
      IFCBUILDINGSTOREY "EG" | elevation 0.
        contains 8 elements
          4 x IFCWALL | names: "" | material: layers ("Beton" 0.2); layers ("Beton" 0.1); layers ("Beton" 0.22) | property sets: AllplanAttributes, Pset_WallCommon
          1 x IFCCOLUMN | COLUMN | names: "" | material: "S235" | property sets: AllplanAttributes, Pset_ColumnCommon
          3 x IFCBEAM | BEAM | names: "" | material: "S235" | property sets: AllplanAttributes, Pset_BeamCommon

Property sets
  AllplanAttributes | properties | on 1 object (1 IFCPROJECT)
    Architekt = "Architekt Name" (IFCTEXT)
    Architekt Plz/Ort = "Architekt PLZ Ort" (IFCTEXT)
    Architekt Straße = "Architekt Strasse" (IFCTEXT)
    Architekt Telefaxnummer = "Fax Architekt" (IFCTEXT)
    Architekt Telefonnummer = "Tel. Architekt" (IFCTEXT)
    Bauherr = "G. + M. Korrodi AG" (IFCTEXT)
    Bauherr Plz/Ort = "8344 Bäretswil" (IFCTEXT)
    Bauherr Straße = "Baumastrasse 43" (IFCTEXT)
    Bauort = "PLZ und Ort" (IFCTEXT)
    Bauunternehmer = "Bauunternehmer Name" (IFCTEXT)
    Bauunternehmer Plz/Ort = "Bauunternehmer PLZ Ort" (IFCTEXT)
    Bauunternehmer Straße = "Bauunternehmer Strasse" (IFCTEXT)
    Bauunternehmer Telefaxnummer = "Fax Bauunternehmer" (IFCTEXT)
    Bauunternehmer Telefonnummer = "Tel. Bauunternehmer" (IFCTEXT)
    Normalhöhennull = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Projektbeschreibung = "GMK-System, G.+ M. Korrodi AG - ING" (IFCTEXT)
    Projektleiter = "Hochbau" (IFCTEXT)
    Projektnummer = 4191 (IFCINTEGER)
    Projektstatus = "aktiv" (IFCTEXT)
    Prüfer = "Bauleitung Name" (IFCTEXT)
    Prüfstatiker Plz/Ort = "Bauleitung PLZ/Ort" (IFCTEXT)
    Prüfstatiker Straße = "Bauleitung Strasse" (IFCTEXT)
    Prüfstatiker Telefaxnummer = "Fax Bauleitung" (IFCTEXT)
    Prüfstatiker Telefonnummer = "Tel. Bauleitung" (IFCTEXT)
    Statik = "Forster & Linsi AG" (IFCTEXT)
    Statiker Adresse = "Frohwiesstr. 5" (IFCTEXT)
    Statiker E-Mail = "info@fo-li.ch" (IFCTEXT)
    Statiker Plz/Ort = "8330 Pfäffikon" (IFCTEXT)
    Statiker Telefonnummer = "044 952 17 00" (IFCTEXT)
  AllplanAttributes | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Abrechnungsart = "St" (IFCTEXT)
    Allright_Bauteil_ID = "1033HWa0000000002" (IFCTEXT)
    Object Layer Attributes #1: 2D Interaktion = TRUE (IFCBOOLEAN); Status = "Neubau" (IFCTEXT); Gewerk = "Betonarbeiten" (IFCTEXT); Material = "Beton" (IFCTEXT); Tragendes Bauteil = TRUE (IFCBOOLEAN); Außenbauteil = FALSE (IFCBOOLEAN); Expositionsklasse = "XC2" (IFCTEXT); Raumhohe Wand = TRUE (IFCBOOLEAN); Schalungstyp = "Typ 2" (IFCTEXT); Ausführung = "Ortbeton" (IFCTEXT); Druckfestigkeitsklasse = "C 25/30" (IFCTEXT); im Gefälle = "ohne Gefälle" (IFCTEXT); Betonüberdeckung = 20 (IFCINTEGER); Grösstkorn Dmax = 32. (IFCREAL); Konsistenzklasse = "C3" (IFCTEXT); Sichtbeton = FALSE (IFCBOOLEAN); Chloridgehaltsklasse = "Cl 0.10" (IFCTEXT); Nachbehandlungsklasse = "NBK 2" (IFCTEXT); Betonsorte = "NPK A gemäss SN EN 206-1" (IFCTEXT); Allright_Bauteil_ID = "1033Wa 0000000003" (IFCTEXT); Abrechnungsart = "m²" (IFCTEXT); Objektname = "Wand" (IFCTEXT)
    Objektname = "Gesamtwand" (IFCTEXT)
  AllplanAttributes | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Abrechnungsart = "St" (IFCTEXT)
    Allright_Bauteil_ID = "1033HWa0000000070" (IFCTEXT)
    Object Layer Attributes #1: 2D Interaktion = TRUE (IFCBOOLEAN); Status = "Neubau" (IFCTEXT); Gewerk = "Betonarbeiten" (IFCTEXT); Material = "Beton" (IFCTEXT); Außenbauteil = FALSE (IFCBOOLEAN); Expositionsklasse = "XC2" (IFCTEXT); Raumhohe Wand = TRUE (IFCBOOLEAN); Schalungstyp = "Typ 2" (IFCTEXT); Ausführung = "Ortbeton" (IFCTEXT); Druckfestigkeitsklasse = "C 25/30" (IFCTEXT); im Gefälle = "ohne Gefälle" (IFCTEXT); Betonüberdeckung = 20 (IFCINTEGER); Grösstkorn Dmax = 32. (IFCREAL); Konsistenzklasse = "C3" (IFCTEXT); Sichtbeton = FALSE (IFCBOOLEAN); Chloridgehaltsklasse = "Cl 0.10" (IFCTEXT); Nachbehandlungsklasse = "NBK 2" (IFCTEXT); Betonsorte = "NPK A gemäss SN EN 206-1" (IFCTEXT); Allright_Bauteil_ID = "1033Wa 0000000073" (IFCTEXT); Abrechnungsart = "m²" (IFCTEXT); Objektname = "Wand" (IFCTEXT)
    Objektname = "Gesamtwand" (IFCTEXT)
  AllplanAttributes | properties | on 1 object (1 IFCCOLUMN)
    Abrechnungsart = "m" (IFCTEXT)
    Achsenendpunkt (X) = -3.419 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Achsenendpunkt (Y) = -1.188 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Achsenendpunkt (Z) = 1.853 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Achsenstartpunkt (X) = -3.419 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Achsenstartpunkt (Y) = -1.188 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Achsenstartpunkt (Z) = 1.548 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Allright_Bauteil_ID = "1033Tra0000000125" (IFCTEXT)
    Gewerk = "Stahlbauarbeiten" (IFCTEXT)
    Mantelfläche/lfm = 0.462 (IFCREAL)
    Material = "S235" (IFCTEXT)
    Objektdrehwinkel = 0. (IFCREAL)
    Objektname = "Tragwerksstütze" (IFCTEXT)
    Profilname = "0.225X0.006RECT" (IFCTEXT)
    Startnummer = 1 (IFCINTEGER)
  AllplanAttributes | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Abrechnungsart = "St" (IFCTEXT)
    Allright_Bauteil_ID = "1033HWa0000000016" (IFCTEXT)
    Object Layer Attributes #1: 2D Interaktion = TRUE (IFCBOOLEAN); Status = "Neubau" (IFCTEXT); Gewerk = "Betonarbeiten" (IFCTEXT); Material = "Beton" (IFCTEXT); Außenbauteil = FALSE (IFCBOOLEAN); Expositionsklasse = "XC2" (IFCTEXT); Raumhohe Wand = TRUE (IFCBOOLEAN); Schalungstyp = "Typ 2" (IFCTEXT); Ausführung = "Ortbeton" (IFCTEXT); Druckfestigkeitsklasse = "C 25/30" (IFCTEXT); im Gefälle = "ohne Gefälle" (IFCTEXT); Betonüberdeckung = 20 (IFCINTEGER); Grösstkorn Dmax = 32. (IFCREAL); Konsistenzklasse = "C3" (IFCTEXT); Sichtbeton = FALSE (IFCBOOLEAN); Chloridgehaltsklasse = "Cl 0.10" (IFCTEXT); Nachbehandlungsklasse = "NBK 2" (IFCTEXT); Betonsorte = "NPK A gemäss SN EN 206-1" (IFCTEXT); Allright_Bauteil_ID = "1033Wa 0000000017" (IFCTEXT); Abrechnungsart = "m²" (IFCTEXT); Objektname = "Wand" (IFCTEXT)
    Objektname = "Gesamtwand" (IFCTEXT)
  AllplanAttributes | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Abrechnungsart = "St" (IFCTEXT)
    Allright_Bauteil_ID = "1033HWa0000000022" (IFCTEXT)
    Object Layer Attributes #1: 2D Interaktion = TRUE (IFCBOOLEAN); Status = "Neubau" (IFCTEXT); Gewerk = "Betonarbeiten" (IFCTEXT); Material = "Beton" (IFCTEXT); Außenbauteil = FALSE (IFCBOOLEAN); Expositionsklasse = "XC2" (IFCTEXT); Raumhohe Wand = TRUE (IFCBOOLEAN); Schalungstyp = "Typ 2" (IFCTEXT); Ausführung = "Ortbeton" (IFCTEXT); Druckfestigkeitsklasse = "C 25/30" (IFCTEXT); im Gefälle = "ohne Gefälle" (IFCTEXT); Betonüberdeckung = 20 (IFCINTEGER); Grösstkorn Dmax = 32. (IFCREAL); Konsistenzklasse = "C3" (IFCTEXT); Sichtbeton = FALSE (IFCBOOLEAN); Chloridgehaltsklasse = "Cl 0.10" (IFCTEXT); Nachbehandlungsklasse = "NBK 2" (IFCTEXT); Betonsorte = "NPK A gemäss SN EN 206-1" (IFCTEXT); Allright_Bauteil_ID = "1033Wa 0000000024" (IFCTEXT); Abrechnungsart = "m²" (IFCTEXT); Objektname = "Wand" (IFCTEXT)
    Objektname = "Gesamtwand" (IFCTEXT)
  AllplanAttributes | properties | on 1 object (1 IFCBEAM)
    Abrechnungsart = "m" (IFCTEXT)
    Achsenendpunkt (X) = -3.419 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Achsenendpunkt (Y) = -3.889 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Achsenendpunkt (Z) = 0.2 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Achsenstartpunkt (X) = -3.419 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Achsenstartpunkt (Y) = -1.291 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Achsenstartpunkt (Z) = 1.7 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Allright_Bauteil_ID = "1034Tra0000000034" (IFCTEXT)
    Charakteristischer Wert der Eigenlast = 0.0293 (IFCREAL)
    Gewerk = "Stahlbauarbeiten" (IFCTEXT)
    Mantelfläche/lfm = 0.105872 (IFCREAL)
    Material = "S235" (IFCTEXT)
    Objektdrehwinkel = 0. (IFCREAL)
    Objektname = "Schrägspriess" (IFCTEXT)
    Profilname = "33,7 x 4" (IFCTEXT)
    Querschnittsfläche = 0. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Startnummer = 1 (IFCINTEGER)
  AllplanAttributes | properties | on 1 object (1 IFCBEAM)
    Abrechnungsart = "m" (IFCTEXT)
    Achsenendpunkt (X) = -4.259 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Achsenendpunkt (Y) = -0.794 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Achsenendpunkt (Z) = -2.418 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Achsenstartpunkt (X) = -4.259 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Achsenstartpunkt (Y) = -1.571 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Achsenstartpunkt (Z) = 0.48 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Allright_Bauteil_ID = "1034Tra0000000022" (IFCTEXT)
    Charakteristischer Wert der Eigenlast = 0.0293 (IFCREAL)
    Gewerk = "Stahlbauarbeiten" (IFCTEXT)
    Mantelfläche/lfm = 0.105872 (IFCREAL)
    Material = "S235" (IFCTEXT)
    Objektdrehwinkel = 0. (IFCREAL)
    Objektname = "Schrägspriess" (IFCTEXT)
    Profilname = "33,7 x 4" (IFCTEXT)
    Querschnittsfläche = 0. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Startnummer = 1 (IFCINTEGER)
  AllplanAttributes: 1 more content on 1 objects not shown
  Pset_WallCommon | properties | on 4 objects (4 IFCWALL)
    ExtendToStructure = TRUE (IFCBOOLEAN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"NEW"} (IFCLABEL)
  Pset_ColumnCommon | properties | on 1 object (1 IFCCOLUMN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"NEW"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 3 objects (3 IFCBEAM)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"NEW"} (IFCLABEL)