**Pfleiderer flameprotect compact**

**Nicht brennbarer mineralischer Compact-Hochdruckschichtstoff**

Nicht brennbare Brandschutzplatte in Anlehnung an EN 438-4 aus primär

mineralischen Bestandteilen, mit homogen weiß gefärbtem Kern und

beidseitig dekorativer Melaminharzoberfläche.

**Kernmaterial**:

Mineralischer Kompaktschichtstoff (Kompaktkern aus primär mineralischen Bestandteilen mit hervorragenden Festigkeitseigenschaften. Geeignet für Bereiche, die besonders hohen Anforderungen an den Brandschutz unterliegen.)

**Beschreibung:**

Produktnorm: in Anlehnung an EN 438-4

Brandverhalten

Europa: A2-s1, d0 (EN 13501-1), Schweiz VKF: RF1

Formaldehydemissionsklasse:

E1 E05

Produkteigenschaften:

Nicht brennbar, Lebensmittelecht

**Dekore:**

gemäß aktueller Hersteller-Kollektion, www.pfleiderer.com

(freigegeben für flameprotect)

**Oberflächenstrukturen:**

gemäß aktueller Hersteller-Kollektion, www.pfleiderer.com

(freigegeben für flameprotect)

**Abmessungen:**

2800 x 2070 x 4 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 13 / 15 mm

**Produktanforderung:**

Abmessungen: \_\_\_\_ x \_\_\_\_ x \_\_\_\_ mm

Dekor: \_\_\_\_\_\_\_

Oberflächenstruktur: \_\_\_\_\_\_\_

**Menge:**  .................

Einheit: St.

EP: € / CHF..........

GP: €/ CHF..........