**Texte de l'appel d'offres Pfleiderer HPL**

**Travaux de menuiserie / fabrication de meubles et aménagement intérieur**

**HPL pour la surface des meubles et des portes**

Panneaux stratifiés HPL

Fabricant : Pfleiderer

Produit : Duropal HPL

Description : Stratifié haute pression

Stratifié décoratif haute pression de qualité postforming selon EN 438-3 : HGP/VGP avec une surface mélaminée résistante et une face arrière poncée.

Réaction au feu: Euroclasse D-s2, d0 (RF3) ou pire en combinaison avec des matériaux de support normalement ou facilement inflammables. (EN 13501-1, CWFT selon 2003/593/CE).

Durabilité: Ange bleu DE-UZ 76, certifié FSC, certifié PEFC.

Classe d'émission de formaldéhyde: E1 E05

Surface: avec effet antimicrobien en 24 h pour l'aménagement intérieur. (Méthodologie d'essai JIS Z 2801 / ISO 22196)

Propriétés du produit : Particulièrement pauvre en émissions, antimicrobien, convient au contact alimentaire

Décors : selon la collection actuelle du fabricant, www.pfleiderer.com

Structures de surface : selon la collection actuelle du fabricant, www.pfleiderer.com

Dimensions : pour formats de portes selon les indications du planificateur / collection de portes Pfleiderer

Formats :

2800 x 2070 x 0.6 / 0.8 / 1.2 mm

3050 x 1300 x 0.8 mm

4100 x 1300 x 0.6 / 0.8 / 1.2 mm

5300 x 1300 x 0.6 / 0.8 / 1.2 mm

5600 x 2070 x 0.6 / 0.8 / 1.2 mm

Exigence du produit : Dimensions : \_\_\_\_ x \_\_\_\_ x \_\_\_\_ mm

Décor : \_\_\_\_\_\_\_

Structure de la surface : \_\_\_\_\_\_\_

Quantité : ................................ Unité : pc.

EP : .................................. GP : .................................