**Ausschreibungstext**

**Schreinerarbeiten / Trennwände / Wandbekleidung / Innenausbau /**

**HPL-Verbundelement / Belegte Platte**

Hersteller: Pfleiderer

Produkt: Pfleiderer Verbundelement

Beschreibung: Verbundelement aus einer Holzwerkstoffplatte beidseitig belegt mit Pfleiderer HPL.

Trägermaterial: Pfleiderer ClassicBoard P2 oder Pfleiderer Träger nach Wahl des Planers.

Anwendungen: HPL-Mehrschicht-Verbundplatte zur Innenanwendung für Schreinerarbeiten, den Möbelbau, Wand- und Deckenbekleidungen, Trennwände

Produktnorm: EN 13894-1

Brandverhaltensgruppe: RF3, D-s2, d0 (SN EN 13501-1:2009)

Formatspezifisch, siehe Datenblatt Hersteller

Nachhaltigkeit: Blauer Engel DE-UZ 76, FSC-zertifiziert, PEFC-zertifiziert

Formaldehydemissionsklasse: E1 E05

Oberfläche: mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196

Produkteigenschaften: Emissionsarm, Antimikrobiell, Lebensmittelecht

Dekore: gemäß aktueller Hersteller-Kollektion, www.pfleiderer.com

Oberflächenstrukturen: gemäß aktueller Hersteller-Kollektion, www.pfleiderer.com

Abmessungen: Länge: (mm) Breite: (mm) Stärke: (mm)

2800 2070 16 / 19 / 20.6 / 25 / Anfrage

4100 1300 16 / 19 / 20.6 / 25 / Anfrage

5600 2070 16 / 19 / 20.6 / 25 / Anfrage

Produktanforderung:

Abmessungen: \_\_\_\_ x \_\_\_\_ x \_\_\_\_ mm

Dekor: \_\_\_\_\_\_\_

Hersteller NCS – Code: \_\_\_\_\_\_\_

Oberflächenstruktur: \_\_\_\_\_\_\_

Menge: Stück: ..........

Preis: EP: ..........................GP: ...............................