**Ausschreibungstext**

**Vorgehängte hinterlüftete Fassade**

Leitprodukt Plattenmaterial: Duropal XTerior compact – einseitige Lackierung

Witterungsbeständige Fassadenplatte aus Compact-Hochdruckschichtstoff

Beschreibung: Compact Hochdruckschichtstoff für die Außenanwendung in

Standard-Qualität gemäß EN 438-6: EDF

Mit homogen schwarz gefärbtem Kern und einseitiger dekorativer Acryllack-Lackierung auf der Oberseite und rückseitiger dekorativer Melaminharzoberfläche.
Kernmaterial: Kompaktschichtstoff, schwarz (Homogen schwarz durchgefärbter, massiver Kompaktschichtstoffkern, geeignet für hochbeanspruchte Anwendungen.

Produktnorm: EN 438-6

Brandverhalten: D-s2, d0 (EN 13501-1); (SN EN 13501-1)

Brandverhaltensgruppe: RF3

Klassifizierung VKF (BKZ): 4.2

Nachhaltigkeit: FSC-zertifiziert, PEFC-zertifiziert
Formaldehydemissionsklasse: E1 E05
Produkteigenschaften: UV-beständig, Witterungsbeständig, Anti-Graffiti, Anti-Fingerprint, normal entflammbar

Dekore: Vorgabe Architekt und gemäß aktueller Hersteller-Kollektion, www.pfleiderer.com

Oberflächenstrukturen: Vorgabe Architekt und gemäß aktueller Hersteller-Kollektion, www.pfleiderer.com

Abmessungen Formatplatte: 2800 x 2070 x 8 mm

System Unterkonstruktion: Metallunterkonstruktion Unternehmervariante in Rücksprache mit dem Planer/Fachplaner (siehe Pos. XX)

Abmessungen: \_\_\_\_ x \_\_\_\_ x \_\_\_\_ mm

Dekor: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Oberflächenstruktur: Pfleiderer XTerior

System Unterkonstruktion: Metallunterkonstruktion Unternehmervariante in Rücksprache mit dem Planer/Fachplaner (siehe Pos. XX)