Sans élément préfabriqué
Couvercle de chambre à câbles Wibatec
type S-KSA-D-070-075-TW couvercle de
chambre à câbles en fonte, classe D 400
selon EN 124, dimensions intérieures 700
x 700 mm. Cadre et couvercle en fonte ductile,
cadre à poser en applique sur le regard,
hauteur du cadre 130 mm, avec dispositifs
intégrés pour bloquer les déplacements
horizontaux du couvercle. Couvercle avec
surface antidérapante et une réservation
pour plaquette de désignation (50 x 100
mm), avec charnières et tige à ressort pour
ouverture assistée. Couvercle étanche à
l'eau de surface grâce à l'étanchéité supérieure
résistante aux hydrocarbures. Couvercle
avec fermetures à tourniquet à vis (VK17
/ SK19) et dispositif de sécurité contre le
rabattement, qui permet la fermeture sans
soulèvement du couvercle. Angle d'ouverture
du couvercle env. 105°.
Dimensions extérieures du cadre 960 x
1100 x 130 mm.