Senza elemento prefabbricato
Coperchio per tombini portacavi Wibatec,-
tipo S-KSA-D-070-145-TW coperchio per
tombini portacavi in ghisa, classe D400
secondo EN 124, misura interna 1450 x 750
mm. Telaio e coperchio in ghisa sferoidale,
EN-GJS-500, telaio da sovrapposizione alla
struttura di costruzione, altezza del telaio
130 mm, con spostamento orizzontale
integrato del coperchio.Con superficie antiscivolo,
coperchio a 2 ante con l‘incavo per
l‘etichetta per la descrizione del tombino (50
x 100 mm), con cerniere e barre a molla per
una facile apertura.Coperchio impermeabile
,con in alto la guarnizione speciale, resistente
all‘acqua, all‘olio e alla benzina. Senza barra
trasversale al centro, tutti e due i coperchi
con sicurezza antichiusura con bloccaggio
a vite (VK17/SK19), La quale consente una
chiusura senza sollevare il coperchio. Angolo
d‘apertura ca. 105° per entrambi
Dimensione esterna del telaio 1720 x 1100 x
130 mm.