Senza elemento prefabbricato
Coperchio per tombini portacavi Wibatec,-
tipo S-KSA-D-070-075-TW coperchio per
tombini portacavi in ghisa, classe D400
secondo EN 124, misura interna 700 x 750
mm. Telaio e coperchio in ghisa sferoidale,
telaio da sovrapposizione alla struttura di
costruzione, altezza del telaio 130 mm,
con spostamento orizzontale integrato del
coperchio. Con superficie antiscivolo con
l‘incavo per l‘etichetta per la descrizione del
tombino (50 x 100 mm), con cerniere e
barre a molla per una facile apertura.
Coperchio impermeabile ,con in alto la
guarnizione speciale, resistente all‘acqua,
all‘olio e alla benzina. Coperchio con
sicurezza antichiusura, con bloccaggio a
vite(VK17/SK19), La quale consente una chiusura
senza sollevare il coperchio. Angolo
d‘apertura ca. 105°.
Dimensione esterna del telaio 960 x 1100 x
130 mm.