[](javascript:void(0);)

Modell: GEGGUS Safe Clean TREND  
Taktiles Leitsystem mit Nachleuchteffekt; mit weißen  
Kunststoffprofil und Bürstenprofil im Wechsel  
Matteneinsatz:  
Eingangsbereich für blinde und sehbehinderte Menschen  
Hersteller: GEGGUS  
Produktion: Made in Germany  
Produkt: Taktiles Leitsystem mit Nachleuchteffekt  
Einsatzbereiche:  
Innen- u. überdachter Außenbereich u. Außenbereich  
Barrierefreiheit:  
rollstuhlbefahrbare Eingangsmatte  
  
Kombinationsmöglichkeiten:  
Mit allen FUMA Profilen  
  
Aluprofil: Verwindungssteifes Aluminiumprofil  
(Wandstärke ca. 1,5 mm) für ganzflächig aufliegende  
Verlegung  
Stabbreite: 27 mm  
Mattenhöhe: 10,17 u. 22 mm  
  
Obermaterial: Kunststoffprofil mit Pigmenten  
Bürstenprofil: Zusätzliches Bürstenprofil aus robustem  
Polyamid 6, eingebaut in verwindungssteifes Aluminium-  
profil  
Farbe: schwarz oder grau  
Unterseite: Eingebaute schalldämmende Gummiprofile  
ermöglichen ein geräuscharmes Begehen der Matte  
Profilabstand: ohne, oder nach Absprache

Technische Eigenschaften:  
Leitsystem gemäß DIN 18040-1 für barrierefreies Bauen  
Rutschhemmung: R12-V10  
  
Maßanfertigung:  
Bitte kontaktieren Sie uns für eine kompetente  
Beratung zu Ihrer geplanten Einbaumaßnahme  
  
Sonderanfertigung Rahmen und Matten:  
(elektronische) Aufmaße gegen Aufpreis  
  
Optional:  
Aussparungen, Rundungen und Schrägen nach  
Zeichnung oder Schablone gegen Aufpreis.  
  
Optionales Zubehör:

Aufmerksamkeitsfeld