

Modell: GEGGUS Schmutzschleuse Top Clean STABIL mit Rips und Bürstenprofil

für starke Beanspruchung

Hersteller: GEGGUS

Produktion: Made in Germany

Produkt: Eingangsmatte

Einsatzbereiche: Innen- u. überdachter Außenbereich

Befahrbarkeit: Top Clean STABIL 10: Einkaufswagen, Transportwagen

Top Clean STABIL 17: Einkaufswagen, Transportwagen, Hubwagen

Top Clean STABIL 22: Einkaufswagen, Transportwagen, Hubwagen, PKW

Aluprofil: Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Legierung EN AW 6060, Wandstärke b. 2,5 mm) für aufliegende u. freitragende Verlegung. (Unterkonstruktion bauseitig, max. Stützweite 300 mm)

Obermaterial: Rips, strapazierfähiges Polypropylen, im Wechsel mit Bürstenprofil aus Polyamid 6.

Unterseite: Schalldämmende Gummiprofile

Verbindung: Edelstahlseil V2A Ø 2 mm bei 10, 13 u. 17 mm Höhe, Ø 3 mm bei 22 mm Höhe.

Verschluss: Spezialnippel aus Aluminium mit Edelstahlschraube (rostfrei)

Profilabstand: 5 mm. Flexible Abstandshalter aus Gummi

Profilabstand auch in 3 mm für automatische Türsysteme nach DIN 18650

Technische Eigenschaften:

Rutschhemmung: Rips R11 nach DIN 51130, Bürstenprofil R13 nach DIN 51130

UV-beständig: DIN 7863

Aluminium recyclebar

Standardfarben Rips:

010 Anthrazit

020 Hellgrau

030 Beigemeliert

040 Blaumeliert

Farben Bürstenprofile:

Schwarz

Grau

Farben Aluprofile: Pressblank Natur

Gegen Aufpreis: pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte

Maße:

Anfertigung in jeder gewünschten Abmessung.

In Breite (Stablänge) und Tiefe (Gehrichtung)

ohne Ausgleichsprofil

Breite x Tiefe mm:

B (mm): '..........'  
T (mm): '..........'

Sonderanfertigung Rahmen und Matten: Spezielle Aufmaße gegen Aufpreis möglich

Optional:

Aussparungen/Rundungen und Schrägen nach Zeichnung oder Schablone gegen Aufpreis.

Orientierungshilfen für Seheinschränkungen: Visuelle u. taktile Leitsysteme für Eingangsmatten.