

Modell: GEGGUS Schmutzschleuse Top Clean STABIL mit Rips und Gummiprofil

für starke Beanspruchung

Hersteller: GEGGUS

Produktion: Made in Germany

Produkt: Eingangsmatte

Einsatzbereiche: Innen- u. überdachter Außenbereich

Barrierefreiheit: rollstuhlbefahrbare Eingangsmatte

Befahrbarkeit: Top Clean STABIL 10: Rollstuhl, Einkaufswagen, Transportwagen

Top Clean STABIL 17: Rollstuhl, Einkaufswagen, Transportwagen, Hubwagen

Top Clean STABIL 22: Rollstuhl, Einkaufswagen, Transportwagen, Hubwagen, PKW

Aluprofil: Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Legierung EN AW 6060, Wandstärke b. 2,5 mm) für

aufliegende u. freitragende Verlegung. (Unterkonstruktion bauseitig, max. Stützweite 300 mm)

Obermaterial: Rips, strapazierfähiges Polypropylen in Wechsel mit Antirutsch Gummiprofil (EPDM),

längs- u. quergeriefelt, strapazierfähig.

Unterseite: Schalldämmende Gummiprofile

Verbindung: Edelstahlseil V2A Ø 2 mm bei 10/13 u. 17 mm Höhe, Ø 3 mm bei 22 mm Höhe.

Verschluss: Spezialnippel aus Aluminium mit Edelstahlschraube (rostfrei)

Profilabstand: 5 mm. Flexible Abstandshalter aus Gummi

Profilabstand auch in 3 mm für automatische Türsysteme nach DIN 18650

Technische Eigenschaften:

Rutschhemmung: Rips R11 nach DIN 51130, Gummiprofil R9 nach DIN 51130

UV-beständig: DIN 7863

Aluminium recyclebar

rostfrei

Standardfarben Rips:

010 Anthrazit

020 Hellgrau

030 Beige-meliert

040 Blau-meliert

Farbe Gummiprofil:

Schwarz

Farben Aluprofile: Pressblank Natur

Gegen Aufpreis: pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte

Maße:

Anfertigung in jeder gewünschten Abmessung.

In Breite (Stablänge) und Tiefe (Gehrichtung)

ohne Ausgleichsprofil

B (mm): '..........'  
T (mm): '..........'

Sonderanfertigung Rahmen und Matten: Spezielle Aufmaße gegen Aufpreis möglich

Optional:

Aussparungen/Rundungen und Schrägen nach Zeichnung oder Schablone gegen Aufpreis.

Orientierungshilfen für Seheinschränkungen: Visuelle u. taktile Leitsysteme für Eingangsmatten.