

Modell: GEGGUS Schmutzschleuse Top Clean STABIL XL mit Gummiprofil und Bürstenprofil

zur großflächigen Verlegung

Hersteller: GEGGUS

Produktion: Made in Germany

Produkt: Eingangsmatte

Einsatzbereiche: Außenbereich

Befahrbarkeit: Top Clean STABIL XL 22: Rollstuhl, Einkaufswagen, Transportwagen, Hubwagen, PKW

Top Clean STABIL XL 27: Rollstuhl, Einkaufswagen, Transportwagen, Hubwagen, PKW

Aluprofil: Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Legierung EN AW 6060, Wandstärke b. 2,5 mm) für aufliegende und freitragende Verlegung. (Unterkonstruktion bauseitig, max. Stützweite 300 mm)

Obermaterial: Antirutsch Gummiprofil (EPDM), längs- u. quergeriefelt, strapazierfähig im Wechsel mit Bürstenprofil aus Polyamid 6.

Unterseite: Schalldämmende Gummiprofile

Verbindung: Edelstahlseil V2A Ø 3 mm bei 22 u. 27 mm Höhe.

Verschluss: Spezialnippel aus Aluminium mit Edelstahlschraube (rostfrei)

Profilabstand: 5 mm. Flexible Abstandshalter aus Gummi

Technische Eigenschaften:

Rutschhemmung: Gummiprofil R9 nach DIN 51130, Bürstenprofil R13 nach DIN 51130

UV-beständig: DIN 7863

Aluminum recyclebar

Farbe Gummiprofil:

Schwarz

Farben Bürstenprofil:

Schwarz

Farben Aluprofile: Pressblank Natur

Gegen Aufpreis: pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte

Maße:

Anfertigung in jeder gewünschten Abmessung.

In Breite (Stablänge) und Tiefe (Gehrichtung)

ohne Ausgleichsprofil

B (mm): '..........'

T (mm): '..........'

Sonderanfertigung Rahmen und Matten: Spezielle Aufmaße gegen Aufpreis möglich

Optional:

Aussparungen/Rundungen und Schrägen nach Zeichnung oder Schablone gegen Aufpreis.

Orientierungshilfen für Seheinschränkungen: Visuelle u. taktile Leitsysteme für Eingangsmatten.