

Modell: GEGGUS Schmutzschleuse Top Clean OBJEKT mit Bürstenprofil

 für extreme Belastung

Hersteller: GEGGUS

Produktion: Made in Germany

Produkt: Eingangsmatte

Einsatzbereiche: Außenbereich

Barrierefreiheit: rollstuhlbefahrbare Eingangsmatte

Befahrbarkeit: Top Clean OBJEKT 22: Rollstuhl, Einkaufswagen, Transportwagen, Hubwagen, PKW, Gabelstapler

Aluprofil: Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Legierung EN AW 6060, Wandstärke b. 3,0 mm) für aufliegende u. freitragende Verlegung. (Unterkonstruktion bauseitig, max. Stützweite 300 mm)

Obermaterial: Bürstenprofil aus Polyamid 6.

Unterseite: Schalldämmende Gummiprofile

Verbindung: Edelstahlseil V2A Ø 3 mm

Verschluss: Spezialnippel aus Aluminium mit Edelstahlschraube (rostfrei)

Profilabstand: 5 mm: Flexible Abstandshalter aus Gummi

Technische Eigenschaften:

Rutschhemmung: Bürstenprofil R13 nach DIN 51130

Aluminum recyclebar

Farben Bürstenprofil:

Schwarz

Farben Aluprofile: Pressblank Natur

Gegen Aufpreis: pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte

Maße:

Anfertigung in jeder gewünschten Abmessung.

In Breite (Stablänge) und Tiefe (Gehrichtung)

ohne Ausgleichsprofil

B (mm): '..........'

T (mm): '..........'

Sonderanfertigung Rahmen und Matten: Spezielle Aufmaße gegen Aufpreis möglich

Optional:

Aussparungen/Rundungen und Schrägen nach Zeichnung oder Schablone gegen Aufpreis.

Orientierungshilfen für Seheinschränkungen: Visuelle u. taktile Leitsysteme für Eingangsmatten.