

Modell: GEGGUS Top Clean TREND taktiles Leitsystem

Kunststoffprofil und Bürstenprofil im Wechsel  
Matteneinsatz: Eingangsbereich für blinde und sehbehinderte Menschen  
Hersteller: GEGGUS  
Produktion: Made in Germany  
Produkt: Taktiles Leitsystem mit Nachleuchteffekt  
Einsatzbereiche: Innen- u. überdachter Außenbereich u. Außenbereich  
Barrierefreiheit: rollstuhlbefahrbare Eingangsmatte

Befahrbarkeit: Top Clean TREND 10: Rollstuhl, Gepäck-Trolley

Top Clean TREND 17: Rollstuhl, Gepäck-Trolley, Einkaufswagen, Transportwagen

Top Clean TREND 22: Rollstuhl, Gepäck-Trolley, Einkaufswagen, Transportwagen, Hubwagen  
  
Aluprofil: Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Wandstärke ca. 1,5 mm) für ganzflächig aufliegende  
 Verlegung  
Obermaterial: Kunststoffprofil im Wechsel mit Bürstenprofil aus robustem Polyamid 6,

Unterseite: Eingebaute schalldämmende Gummiprofile ermöglichen ein geräuscharmes Begehen der Matte  
Profilabstand: ohne, oder nach Absprache

Technische Eigenschaften:

Rutschhemmung: R12-V10  
Leitsystem gemäß DIN 18040-1 für barrierefreies Bauen

Farbe Kunststoffprofil:

Lichtgrau

Farben Bürstenprofil:

Schwarz

Grau

Maßanfertigung:

Bitte kontaktieren Sie uns für eine kompetente Beratung zu Ihrer geplanten Einbaumaßnahme  
  
Sonderanfertigung Rahmen und Matten:

Spezielle Aufmaße gegen Aufpreis möglich  
  
Optional:

Aussparungen, Rundungen und Schrägen nach Zeichnung oder Schablone gegen Aufpreis.

Optionales Zubehör:

Aufmerksamkeitsfeld