

Modell: GEGGUS Schmutzschleuse Top Clean NOVA XL mit Rips und 3x Bürstenleiste

zur großflächigen Verlegung

Hersteller: GEGGUS

Produktion: Made in Germany

Produkt: Eingangsmatte

Mattenhöhe: 22 mm

Innenbereich Barrierefreiheit:

Barrierefreiheit: rollstuhlbefahrbare Eingangsmatte

Befahrbarkeit: Rollstuhl, Gepäck-Trolley, Einkaufswagen, Transportwagen, Hubwagen

Aluprofil: Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Legierung EN AW 6060, Wandstärke b. 1,5 mm) für ganzflächig aufliegende Verlegung.

Obermaterial: Rips, strapazierfähiges Polypropylen im Wechsel mit Bürstenleisten aus robustem Polyamid 6.

Unterseite: Schalldämmende Gummiprofile

Verbindung: Kunststoffummanteltes verzinktes Stahlseil

Verschluss: Spezialnippel aus Aluminium mit Edelstahlschraube (rostfrei)

Profilabstand: 5 mm. Flexible Abstandshalter aus Gummi

Technische Eigenschaften:

Rutschhemmung: Rips R11 nach DIN 51130

Feuerresistent: Bürstenleisten Bfl-s1 auf Anfrage

UV-beständig: DIN 7863

Aluminum recyclebar

Standardfarben Rips:

010 Anthrazit

020 Hellgrau

030 Beigemeliert

040 Blaumeliert

Farben Bürstenleiste:

Schwarz

Grau

Blau

Farben Aluprofile: Pressblank Natur

Gegen Aufpreis: pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte

Maße:

Anfertigung in jeder gewünschten Abmessung.

In Breite (Stablänge) und Tiefe (Gehrichtung)

ohne Ausgleichsprofil

Breite x Tiefe mm:

B (mm): '..........'  
T (mm): '..........'

Sonderanfertigung Rahmen und Matten: Spezielle Aufmaße gegen Aufpreis möglich

Optional:

Aussparungen/Rundungen und Schrägen nach Zeichnung oder Schablone gegen Aufpreis.

Orientierungshilfen für Seheinschränkungen: Visuelle u. taktile Leitsysteme für Eingangsmatten.