

Modell: GEGGUS Schmutzschleuse Top Clean LIGHT XL mit Rips

 zur großflächigen Verlegung

Hersteller: GEGGUS

Produktion: Made in Germany

Produkt: Eingangsmatte

Einsatzbereiche: Innen- u. überdachter Außenbereich

Barrierefreiheit: rollstuhlbefahrbare Eingangsmatte

Befahrbarkeit: Rollstuhl, Gepäck-Trolley

Aluprofil: Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Legierung EN AW 6060) für ganzflächig aufliegende Verlegung.

Obermaterial: Rips, strapazierfähiges Polypropylen.

Unterseite: Schalldämmende Gummiprofile

Verbindung: Flexibles Verbindungsprofil gelocht

Profilabstand: 5 mm.

Technische Eigenschaften:

Rutschhemmung: Rips R11 nach DIN 51130,

UV-beständig: DIN 7863

Aluminium recyclebar

Standardfarben:

010 Anthrazit

020 Hellgrau

030 Beigemeliert

040 Blaumeliert

Farben Ausgleichsprofil:

Schwarz

Grau

Farben Aluprofile: Pressblank Natur

Gegen Aufpreis: pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte

Maße:

Anfertigung in jeder gewünschten Abmessung.

In Breite (Stablänge) und Tiefe (Gehrichtung)

ohne Ausgleichsprofil

B (mm): '..........'
T (mm): '..........'

Anfertigung Rahmen und Matten: Nru in rechteckiger Form, keine Sonderformen lieferbar.